**СТЕЛЛАЖИ ОФИСНЫЕ, производство ПРОМЕТ (Россия)**

***Стеллажи офисные серии MS STRONG (MS 750)***

*- предназначены для хранения документов и различных грузов в офисе, на складе, в архиве.*

***Стойки:***

*- MS Strong с усиленным угловым профилем сложного сечения 38х38 мм;*

*- два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка* ***без гаек****.*

***Полки:***

*Полка MS Strong, равномерно распределенная нагрузка на полку MS Strong шириной 1000 мм –* ***140 кг****; MS Strong шириной 1200 мм –* ***125 кг****;*

*- использование Г-образных усилителей увеличивает нагрузку на полку на 15% (для полок 1000 и 1200 мм);*

*- использование Т-образных усилителей увеличивает нагрузку на полку 1000 мм на 50% (для полок 1200 мм на 22%);*

*- использование усилителей ребра полки увеличивает нагрузку на полку 1000 мм на 60% (для полок 1200 мм на 30%)  
 (рекомендовано установку начинать с нижней полки);*

*- высота бокового ребра полки – 33 мм;*

*- шаг регулирования высоты полок – 25 мм.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Полка MS Strong** | **Влияние крепежа на максимальную грузоподъёмность полки, кг\*** | | | |
| без Г-образ. уголков | с Г-образ. уголками (+15%) | с Т-образ. уголками (+50%) | с усилителем ребра полки (+60%) |
| **100х30/40/50/60** | **140** | **161** | **210** | **224** |
|  | без Г-образ. уголков | с Г-образ. уголками (+15%) | с Т-образ. уголками (+22%) | с усилителем ребра полки (+30%) |
| **120х30/40/50/60** | **125** | **145** | **155** | **165** |

*\* Увеличение нагрузок не суммируется .(При установке усилителей ребра полки с Т и Г-образными уголками нагрузка на полку увеличивается не суммарно, а определяется по максимальному значению.*

***Стеллаж:***

*- максимальная нагрузка на стеллаж в стандартной комплектации (верхняя и нижняя полки крепятся через Г-образные усилители, остальные полки напрямую к стойке) с использованием стоек* ***MS Strong –750 кг.***

*- использование дополнительного комплекта на одну полку Г-образного или Т-образного усилителя увеличивает грузоподъемность  
стеллажа на 10%;*

*- использование Г-образных усилителей на всех полках увеличивает грузоподъемность на 20%;*

*- использование Т-образных усилителей на всех полках увеличивает грузоподъемность на 50 %.*

*- два вида подпятников: пластиковые опорные или регулируемые металлические (при установке регулируемых подпятников нагрузка снижается до 400 кг, увеличение грузоподъемности за счет использования усилителей невозможно);*

*- цвет: серый полуматовый (RAL 7038);*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стойка** | **Влияние крепежа на максимальную грузоподъёмность стеллажа, кг** | | | | | |
| Г-образ. комплекты уголков (на верхней и нижней полке) | Г-образ. комплекты уголков (на верхней и нижней полке + в середине) (+10%) | с Г-образ. уголками на всех полках) (+20%) | Т-образ.комплекты уголков (на верхней и нижней полке) (+15%) | Т-образ. комплекты уголков (на верхней и нижней полке + в середине) (+10%) | с Т-образ. уголками (на всех полках) (+50%) |
| **MS Strong** | **750** | **825** | **900** | **865** | **900** | **1100** |

*- тип покрытия: порошковое.*

**Полка STRONG MS** *(толщина основания полки 0.5 мм).*



38 мм

38 мм

**

Торцевое ребро.

Высота ребра 33 мм   
(толщина 1 мм)

Боковые ребра.

Высота ребра 33 мм

Два центральных ребра.

Высота ребра 26 мм.

**

**СТЕЛЛАЖИ ОФИСНЫЕ, производство ПРОМЕТ (Россия)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Размеры, мм | | | Цена, руб. |
| высота | шир | глубина |
| Комплектующие к стеллажам | | | | |
| Стойка MS Strong –185/200/220/235/255/310 | 1850/2000/2200/2350/ 2550/2750/3100 |  |  | 5,59/6,24/7,02/8,06/10,27 |
| Комплект Г-образного крепежа стойки  (Г-образные уголки 4 шт.+ подпятник пласт.1 шт.) |  |  |  | 1,56 |
| Полка MS Strong – 100х30/40/50/60 |  | 1000 | 300/400/500/600 | 10,92/13,00/15,08/17,68 |
| Полка MS Strong – 120х30/40/50/60 |  | 1200 | 300/400/500/600 | 14,95/17,29/21,19/24,05 |
| Усилитель ребра полки MS-70/100/120 |  | 700/1000/1200 |  | 3,51 /4,16/ 5,20 |
| Разделитель MS-30/40/50/60 |  |  | 300/400/500 | 5,07/6,50/7,28/18,20 |
| Комплект разделителей полки MS CR 70x60\ MS CR 100x60 |  | 700/1000 | 600\600 | 13,91/15,60 |
| Планка ограничительная MS-30/40/50/60 |  |  | 300/400/500/600 | 1,43/1,95/2,21/2,47 |
| Планка ограничительная MS-70/100/120 |  |  | 700/1000/1200 | 2,99/3,64/4,16 |

\* под заказ. Минимальный размер партии 100 шт.

*!! Полки и стойки совместимы во всех вариантах комплектации (MS500, MS750, MS1000) но рекомендуется использовать полки и стойки одной серии; усилители ребра подходят ко всем видам полок серии MS (Standart, Strong, Hard).*

**!!! Для вашей безопасности:**

- Отдельно стоящий стеллаж должен быть прикручен к несущей стене.

- При использовании стоек высотой более 2000 мм, не менее трех полок (нижняя, средняя, верхняя) должны быть оснащены   
Т и Г- образными усилителями стойки.

- Нагрузка полок должна быть равномерно распределенной. Загрузку стеллажа производить последовательно, начиная с нижней полки.

- Рекомендовано использовать крепление рядов стеллажей между собой.

- Рекомендовано использование усилителей ребра полки начинать с нижних полок.