***Шкафы индивидуального пользования (локеры) серии LS***

*- предназначены для хранения одежды в производственных, спортивных и других помещениях, хоз.инвентаря, а также для организации камер хранения;*

*- два способа сборки: зацепы и саморезы или при помощи заклепок (два вида крепежа в комплекте);*

*- ключевой замок «Практик» (2000 комбинаций);*

*- вентиляционные отверстия;*

*- конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой;*

|  |
| --- |
| **RAL5015** |
| **5015[1]**  **голубая** |

*- возможность установки дверей с односторонним открыванием и с распашным (по желанию заказчик изменяет направление открывания дверей)*


*- цвет: серый полуматовый (RAL 7038), двери моделей LS-21, LS-21-60 и LS21-80 могут быть окрашены в голубой цвет (RAL 5015);*

*- тип покрытия: порошковое;*


*- поставляются в разобранном виде;*

*- опции: комплектация замком с возможностью смены цилиндра, замком PL\*\*\* (вместо ключевого замка устанавливается бесключевой замок Euro-locks A129 с устройством под навесной замок), замок, работающий от монет или жетонов, для камер хранения или фитнес центров; полка под обувь, скамья-подставка под шкаф.*

*Гарантия 1 год*



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Размеры внешние, мм | | | Размеры ячейки, мм | | | Ключевой замок | Количество секций | Вес, кг | Комплектация | Цена, руб.  опт |
| выс | шир | глуб | выс | шир | глуб |
| LS 01 | 1830 | 302 | 500 | 1746 | 300 | 468 | + | 1 | 17 | Полка, перекладина, крючки | 113,00 |
| LS 01-40 | 1830 | 418 | 500 | 1776 | 416 | 468 | + | 1 | 19 | Полка, перекладина, крючки | 139,00 |
| LS 11-40D | 1830 | 418 | 500 | 1746 | 220/195 | 468 | + | 1 | 22 | Вертикальная перегородка, полка, полка под обувь, перекладина, крючки | 159,00 |
| LS 21 | 1830 | 575 | 500 | 1746 | 300/274 | 468 | + | 2 | 29 | Полки, перекладина, крючки | 165,00 |
| LS 21-80 | 1830 | 813 | 500 | 1746 | 417/393 | 468 | + | 2 | 38 | Полки, перекладина, крючки | 214,00 |
| LS 22 | 1830 | 575 | 500 | 2х845 | 300/274 | 468 | + | 4 | 29 | перекладина, крючки | 204,50 |
| LS 41 | 1830 | 1130 | 500 | 1746 | 300/274 | 468 | + | 4 | 55 | Полки, перекладина, крючки | 360,60 |
| LS 11-50 | 1900\*\* (1830) | 500 | 500 | 1746 | 468 | 468 | + | 1 | 26 | Вертикальная перегородка, 3 полки, держатель для швабры, крючки, перекладина для плечиков | 190,00 |
| **Сумочницы** | | | | | | | | | | | |
| LS 24 | 1830 | 575 | 500 | 400 | 300/274 | 468 | + | 8 | 33 | - | 299,00 |
| LS 34 | 1830 | 850 | 500 | 400 | 300/274 | 468 | + | 12 | 44 | - | 417,00 |
| \*- под заказ, партия от 120-150 шт. | | | | | | | | | | | |
| \*\*- в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры (высота-100 мм, диапазон регулировки: 95-125 мм) | | | | | | | | | | | |
| **Опции** | | | | | | | | | | | |
| Полки под обувь LS 01/   LS-21 (2 шт.) / LS-21-80 (2 шт.) /  LS-41 (4 шт.) | | | | | | | | | | | 6,50/11,80/13,90/20,20 |
| Подставка LS-2 (к LS-21) / LS-2/80 (к LS-21-80) | | | | | | | | | | | 80,20/110,40 |
| Ножка для локера ч-100 мм (с болтом) | | | | | | | | | | | 2,80 |
| Окраска дверей LS-21, LS-21-60 и LS21-80 | | | | | | | | | | | + 0 |
| Комплектация PL\*\*\* | | | | | | | | | | | + 0 |

**\*\*\*Устройство для запирания шкафа под навесной замок (Замок PL) производство Германия (EUROLOCK)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рекомендуемый диаметр ушка навесного замка** | **Кол-во доступных комбинаций** | **Направление для открытия замка (оборот ключа)** | **Максимальная толщина панели при фиксации гайкой** | **Нарез "X"** | **Фиксация замка** | **Отделка замка (гальваническое покрытие)** |
| min 5 мм; max 7,5мм | - | 1 | 14,5 мм | 02 | гайка или стопорная шайба | черный - пластмасса |

